压力变送器

产品介绍

采用膜片隔离技术

集成芯片、宽电压供电

结构小巧、方便安装

抗干扰能力强、防雷击

精度高、稳定性好、响应速度快、耐冲击

该系列压力变送器产品采用不锈钢隔离膜片传感器作为信号测量元件， 经过计算机自动测试， 用激光调阻工艺进行宽温度范围的零点和灵敏度温度不长。放大电路置于不锈钢壳体内， 将传感器信号转换为标准信号。该产品抗干扰、抗过载、抗冲击能力强、温飘小、稳定性高， 是工业自动化领域理想的压力测量仪表。

产品结构
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产品参数：

测量介质：液体或气体

整体材质：膜片(316L不锈钢) 外壳(304不锈钢)  赫斯曼接头(ABS工程塑料)

压力量程：-100kPa~0~100MPa(详见量程选型表)

压力方式：表压、绝压、负压

输出信号：4~20mA / 0~10V DC / Modbus485

供电电压：12~36V DC

精度等级：0.5%FS

工作条件：介质温度(-40~85℃)、环境温度(-40~85℃)、环境湿度(0%~95%无冷凝无结露)

温度补偿：-10~70℃

整体重量：≈190g

防护等级：IP65

功率：<0.02Us(W) 注：Us为供电电压

产品接线图
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